PLC Connection Guide

**TN571D**

**Beckhoff CX9020通讯联机设定说明**




◎Revision Record


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Revision | Date | Content | Owner |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# 前言

此技术文件是说明PanelMaster人机接口如何与CX9020网络联机之设定.

**CX9020嵌入式控制器**







**1）PLC软件联机及参数数定:**

使用显示器连接DVI-D接口，进入CE7.0系统，执行Ethernet 设定


步骤一: 执行“Start”---“Control Panel”




步骤二: 执行“Network and Dial-up Connection”



步骤三: 执行“FECI”





步骤四: 执行“FEC Ethernet Driver`Settings”设定IP地址，Obtain an IP address via DHCP或Specify an IP address模式均可以。



**2)HMI 参数设定:**

选择 【直接连接(以太网)】 --- 【装置/服务器：Modicon Corp. → Modbus Device/Slave(TCP/IP)】



设定HMI 联机埠的IP地址

**PLC 内存地址**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **Modbus** | **对应地址** |
| 1 | 1~9999 | QW0~QW624.15 |
| 2 | 10001~19999 | IW0~IW624.15 |
| 4 | 30001~38192 | IW0~IW38192 |
| 5 | 40001~48192 | QW0~QW38192 |

***Technical Support Information***

Cermate (Shanghai) 屏通科技(上海)有限公司

Phone: +86-21-51758590~2

FAX : +86-21-51758589

E-mail: [sales@panelmaster.com.cn](mailto:sales@panelmaster.com.cn)

Cermate (Shenzhen) 屏通科技(深圳)有限公司

Phone: +86-755-83572781, 755-83562179, FAX : +86-755-83562294

E-mail: [sales@cermate.com](mailto:sales@cermate.com)

Cermate Technologies Inc. 屏通科技股份有限公司(台湾)

7F-1, No. 168, Lien-Cheng Road, Chung-Ho City, Taipei, Taiwan 235 R.O.C.

Phone: 886-2-22437000

FAX : 886-2-22499933

E-mail: [service@cermate.com](mailto:service@cermate.com)

Brand Label Contact Windows:

China: 86-13823788405 [sunny@cermate.com](mailto:sunny@cermate.com)

Taiwan: 886-910011915 [Kevin@cermate.com](mailto:sunny@cermate.com)

Worldwide: 886-910011914 [Linda@cermate.com](mailto:sunny@cermate.com)