
有的客户使用我们带抱闸电机时，为了调试方便有时需要手动去释放电机的抱闸以便手动调整机械位置。手动释放抱闸可以在system manager手动控制，如下图。



也可以通过程序来实现，这样客户就可以通过HMI上的一个按钮来控制电机抱闸。