


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作者： | 叶儒峥 | [Logo_Beckhoff_Red](http://www.beckhoff.com.cn/)上海市江场三路市北工业园区  163号5楼（200436）  TEL: 021-66312666  FAX: 021-66315696 |
| 日期： | 2014/7/3 |
| 版本： | V2.0 |
| E\_mail: | Support@beckhoff.com.cn |




使用示例程序，下载到BX控制器




选择串口，载入程序并创建自启动文件




打开OPC Configerator，添加新设备




注意此时AutoCfg 选择7 - Link to generic TwinCAT symbol file (\*.tpy)， Ads Port 为800，AdsNetId为1.1.1.1.1.1




在AutoCfgFile中选择相对应的tpy文件，并单击Apply




保存并激活




打开OPC Client，新建服务连接



创建 New Group



添加items，选择需要监控的变量并单击 Add Leave



如图所示，能观察到值的变化