|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作者： | 周耀纲 | Logo_Beckhoff_Red上海市江场三路市北工业园区163号5楼（200436）TEL: 021-66312666FAX: 021-66315696 |
| 日期： |  |
| 版本： | V1.0 |
| E\_mail: | y.zhou@beckhoff.com.cn |

|  |
| --- |
| **Beckhoff CE虚拟机配置向导** |

|  |
| --- |
| 概 述 |

|  |
| --- |
| 通常我们需要在笔记本上对PLC程序进行预调试，有些笔记本电脑在把TwinCAT切换到RUN模式时会导致蓝屏死机。使用虚拟机可以很好的避免这个问题。 |

|  |
| --- |
| 文档中包含的文件 |

|  |  |
| --- | --- |
| 文件名称 | 文件说明 |
| Beckhoff\_VPC\_WEC7\_HPS\_v500c\_TC211R3\_B2230.zip | CE7系统文件 |
| Beckhoff\_VPC\_CE600\_v342e.zip | CE6系统文件 |

|  |
| --- |
| 备 注 |

|  |
| --- |
| 关键字：microsoft virtual pc 2007 、beckhoff CE TwinCAT |

|  |
| --- |
| 免责声明 |

|  |
| --- |
| 我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，也欢迎您提出改进建议。*文档内容可能随时更新**如有改动，恕不事先通知* |

虚拟机配置向导

首先下载microsoft virtual pc 2007 并安装。

<http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=24439>

解压 Beckhoff\_VPC\_WEC7\_HPS\_v500c\_TC211R3\_B2230.zip 或 Beckhoff\_VPC\_CE600\_v342e.zip 到文件夹中。

ftp://ftp.beckhoff.com/Software/embPC-Control/CE/Solutions/VirtualPC/

运行虚拟机软件。







选择解压的文件











点击启动

![C:\Documents and Settings\yorkzhou\Application Data\Tencent\Users\84390110\QQ\WinTemp\RichOle\3V1NA%OXCSLU[W%E$0]BJFH.jpg]()

把虚拟机的网卡IP设定为笔记本电脑的网卡同一网段，那么笔记本的TwinCAT就可以扫描到这台虚拟机的TwinCAT



接下来的操作就与真实的CX控制器一样使用了，可以装软件，复制文件，开FTP，做数据保存。