CX系列 ADS Router Memory 更改方法（2015.07.02）

1. 测试平台

CX9020-0111

Image： CX9020 HPS 5.02b

TC Version：2.11

TC Build ：2249

1. 步骤：
2. 连接到目标设备，并找到更改位置 System\Real-Time Settings下的Router Memory，单位是kB



1. 根据需要进行更改，如更改为8192kB



1. 将配置激活，提示“Document is modified”，选择“是”



1. 提示“Activate Configuration”,选择“确定”



1. 如果不**可以马上重启**TwinCAT，则选择“**取消**”，于是，当下次重启TwinCAT时，设置将生效



1. 如果上一步中**可以马上重启**TwinCAT，则上图中选择“确定”，于是TwinCAT会马上重启，重启后更改将生效



1. 无论上述哪一种选择，PLC重启后， router memory的更改将生效
2. 进行验证，新建一个TwinCAT system manager文件，并与目标设备进行好连接



1. 点击“read from target”，查看Router Memory位置，会发现更改已经生效。

