1. 添加路由



1. 扫描IO



1. 波特率125k



1. 扫描不到，手动添加cannode



5、添加eds文件



6、



7、删除多余PDO，勾选no NMT



8、修改PDO cob-id与驱动器侧一致，参数地址不可重复！



9、RxPDO同样check一下cob-id，RxPDO cob-id是0



10、PLC



11、添加tpy文件



12、关联变量，controlword关联到RxPDO2的controlword



13、激活system manager，login-run plc程序

 Cmd：1 start；129 reset

 Controlword ：15 enable；02 stop；128 reset fault；07 disable

