|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作者： | 邓凯 | | [Logo_Beckhoff_Red](http://www.beckhoff.com.cn/)  中国上海市静安区汶水路 299 弄 9-10 号  市北智汇园4号楼（200072）  TEL: 021-66312666  FAX: 021-66315696 |
| 职务： | 西南区 | 技术工程师 |
| 日期： | 2019-06-19 | |
| 邮箱： | k.deng@beckhoff.com.cn | |
| 电话： |  | |

|  |
| --- |
| **cx5130 WES7 系统 FTPServer配置** |
| **摘 要**： 本文主要用于WES7系统中FTP功能的开启以及配置。 |
| **关键字：CX5130、**WES7系统、FTP服务器配置 |
| **附 件：**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 序 号 | 文件名 | 备注 | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
|  |
| **免责声明：**  我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，也欢迎您提出改进建议。 |
| **参考信息：** |

# 软硬件版本

## 倍福Beckhoff

### 硬件


安装有WES7系统的Cx5130控制器，笔记本电脑一台。


# 操作步骤


2.1控制器上电，网线连接笔记本电脑与控制器，并设置两者为同一网段。




2.2 用远程桌面连接显示控制器桌面。












2.2在桌面新建文件夹FtpFile，用于存放需要与Ftpclien交互的文件。




2.4、在控制面板中找到管理工具如下所示：





2.5、找到并打开IIS管理器




2.6、添加Ftp服务器












配置结束：



在笔记本电脑中输入：<ftp://169.254.104.103>,输入目标控制器的的用户名及密码后登陆控制器。



成功登陆后，既可实现文件的考入考出。



**上海（ 中国区总部）**

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666 传真: 021-66315696 邮编：200072

**北京分公司**

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036 传真: 010-82200039 邮编：100035

**广州分公司**

广州市天河区珠江新城珠江东路16号高德置地G2603室

电话: 020-38010300/1/2 传真: 020-38010303 邮编：510623

**成都分公司**

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 房

电话: 028-86202581 传真: 028-86202582 邮编：610016

|  |  |
| --- | --- |
| 请用微信扫描二维码  通过公众号与技术支持交流 |  |
| 倍福中文官网：  http://www.beckhoff.com.cn/ |
| 倍福虚拟学院：  http://tr.beckhoff.com.cn/ |
| 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn  技术支持：support@beckhoff.com.cn  产品维修：service@beckhoff.com.cn  方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |