**常见问题：**

现象：若拿到的EL6695模块内部已经配过了输入输出变量，发现切free run模式测试时会报错。

解决方法：需要清除内部定义的变量，通过以下界面来完成：

