<TcPlcObject Version="1.1.0.1" ProductVersion="3.1.0.20">
  <POU Name="PRG_AxisEnable" Id="{c1e63a5c-5c87-4992-92f9-4c03d36f2eba}">
    <Declaration><![CDATA[PROGRAM PRG_AxisEnable
VAR_INPUT
	nAxisNr: INT;
	bEnable: BOOL;
END_VAR

VAR
	fbMC_Power : MC_Power;
END_VAR]]></Declaration>
    <Implementation>
      <ST><![CDATA[fbMC_Power(
	Axis:= arrAxis_Ref[nAxisNr], 
	Enable:= bEnable, 
	Enable_Positive:= bEnable, 
	Enable_Negative:= bEnable, 
	Override:= 100);]]></ST>
    </Implementation>
    <ObjectProperties />
  </POU>
</TcPlcObject>