1|pW2_Achse_Durchlaufposition_Band_plus englisch|13|mm|0|0|0
2|pW2_Achse_Durchlaufposition_Band_minus|-1550.1|mm|0|0|0
3|snW2_Achse_Durchlaufposition_Band|0|bool|0|0|0
4|-|0||0|0|0
5|pW2_Achse_Freigabe_Arbeitsraumachsen_plus|-600|mm|0|0|0
6|pW2_Achse_Freigabe_Arbeitsraumachsen_minus|-1600|mm|0|0|0
7|pW2_Achse_Freigabe_zum_Band|-550|mm|0|0|0
8|snW2_Achse_Freigabe_Arbeitsraumachsen|0|bool|0|0|0
9|snW2_Achse_Freigabe_zum_Band|0|bool|0|0|0
10|-|0||0|0|0
11|pSpindel_WZW_Position_plus|0.05|mm|0|0|0
12|pSpindel_WZW_Position_minus|359.95|mm|0|0|0
13|snSpindel_WZW_Position|0|bool|0|0|0
14|-|0||0|0|0
15|pYm_Achse_WZW_Position_plus|0.1|mm|0|0|0
16|pYm_Achse_WZW_Position_minus|-0.1|mm|0|0|0
17|snYm_Achse_WZW_Position|0|bool|0|0|0
18|-|0||0|0|0
19|pYm_Achse_Arbeitsbereich_plus|320|mm|0|0|0
20|Test 20|-10|mm|0|0|0
21|snYm_Achse_Arbeitsbereich|0|bool|0|0|0
22|-|0||0|0|0
23|pYm_Achse_Arbeitsbereich_plus_verlassen|190|mm|0|0|0
24|pYm_Achse_Arbeitsbereich_minus_verlassen|-10|mm|0|0|0
25|snYm_Achse_Arbeitsbereich_verlassen|0|bool|0|0|0
26|-|0||0|0|0
27|pYm_Achse_Grundposition_plus|420.1|mm|0|0|0
28|pYm_Achse_Grundposition_minus|419.9|mm|0|0|0
29|snYm_Achse_Grundposition|0|bool|0|0|0
30|-|0||0|0|0
31|pZp_Homepos_plus|315|mm|0|0|0
32|pZp_Homepos_minus|309.9|mm|0|0|0
33|snZp_Homepos|0|bool|0|0|0
