|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作者： | 冯国城 | | [Logo_Beckhoff_Red](http://www.beckhoff.com.cn/)  中国上海市静安区汶水路 299 弄 9-10 号  市北智汇园4号楼（200072）  TEL: 021-66312666  FAX: 021-66315696 |
| 职务： | 技术工程师 |  |
| 日期： | 2020-07-03 | |
| 邮箱： | gc.feng@beckhoff.com.cn | |
| 电话： |  | |

|  |
| --- |
| **CE系统屏幕休眠功能的开启** |
| **摘 要**：通过控制面板修改配置，使 CE 控制器的屏幕在不操作的时候进入休眠状态。 |
| **关键字：**WINCE |
| **免责声明：**  我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，也欢迎您提出改进建议。 |
| **参考信息：** |

**目 录**


[1. 软硬件版本 3](#_Toc44675885)

[2. 操作步骤 3](#_Toc44675886)

# 软硬件版本


控制器型号：CP6701

TwinCAT软件：2254





# 操作步骤

1. 选择Control Panel



1. 选择CX Configuration—Display Settings，并勾选Enable，然后点击Apply，就可以实现屏幕休眠功能





1. 这里设置的是5分钟，等待5分钟后，自动进入屏保



**上海（ 中国区总部）**

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666 传真: 021-66315696 邮编：200072

**北京分公司**

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036 传真: 010-82200039 邮编：100035

**广州分公司**

广州市天河区珠江新城珠江东路16号高德置地G2603室

电话: 020-38010300/1/2 传真: 020-38010303 邮编：510623

**成都分公司**

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 房

电话: 028-86202581 传真: 028-86202582 邮编：610016

|  |  |
| --- | --- |
| 请用微信扫描二维码  通过公众号与技术支持交流 |  |
| 倍福中文官网：  https://www.beckhoff.com.cn/ |
| 倍福虚拟学院：  https://tr.beckhoff.com.cn/ |
| 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn  技术支持：support@beckhoff.com.cn  产品维修：service@beckhoff.com.cn  方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |