**修改IP地址**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 作者：杨志伟职务：技术工程师邮箱：zw.yang@beckhoff.com.cn日期：2021-02-19 |
| **摘 要：**TC/BSD控制器可以使用以下两种方式修改IP地址，需要注意的是两个网卡的IP不要设置在同一网段中。控制器DHCP自动分配的IP地址为169.254网段。**关键字：IP地址，TC/BSD**  |
| **附 件：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 文件名 | 备注 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

 |
| **免责声明：**我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |
| **参考信息：** |

目 录

[1. 软硬件版本 3](#_Toc64618861)

[2. 修改控制器IP地址 4](#_Toc64618862)

[2.1. 可以使用网页配置查看并更改IP 4](#_Toc64618863)

[2.2. 通过命令行方式修改IP 4](#_Toc64618864)

# 软硬件版本

文章测试功能所用测试环境：

控制器版本：

FreeBSD：12.1-RELEASE-p10

TC/BSD：12.1.20200928093446,1

TwinCAT：3.1.4024.10

测试电脑版本：

Windows：win10 64位。

TwinCAT：3.1.4024.10

# 修改控制器IP地址

## 可以使用网页配置查看并更改IP

* + - 登录控制器的IPC diagnostic的网页（例如https://169.254.131.131/config/）
		- 在Device=>Connectivity中查看网卡信息
		- 点击上方的按钮编辑网卡信息
		- Igb0对应网卡X001，Igb1对应网卡X000



* + - 先将网卡DHCP设置为Disabled，然后便可以设置IP地址及子网掩码了。



* + - 点击后IP设置成功。

## 通过命令行方式修改IP

1. 打开Putty，连上控制器。
2. 在命令行中输入doas ee /etc/rc.conf，打开rc.conf配置文件。



1. 使用箭头键导航到ifconfig\_igb1, igb1对应于以太网接口X000。没有的话可以按照下图所示格式自己增加一行。
2. 使用inet设置IP地址，用netmask设置子网掩码



1. 按[Esc]并选择选项a) leave editor，随后a) save changes。可再点一次[Esc]取消退出。
2. 固定IP地址设置成功，在命令行中输入doas service netif restart && doas service routing restart去应用这些设置。



1. 可以使用ifconfig去查看控制器IP。



**上海（ 中国区总部）**

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

**北京分公司**

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036 邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

**广州分公司**

广州市天河区珠江新城珠江东路16号高德置地G2603 室

电话: 020-38010300/1/2 邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

**成都分公司**

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 房

电话: 028-86202581 邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

|  |  |
| --- | --- |
| 请用微信扫描二维码通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站：https://www.beckhoff.com.cn在线帮助系统：https://infosys.beckhoff.com/index\_en.htm |
| 倍福虚拟学院：https://tr.beckhoff.com.cn/ |
| 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn技术支持：support@beckhoff.com.cn产品维修：service@beckhoff.com.cn方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |
|  |