**IPC diagnostic设置**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 作者：杨志伟职务：技术工程师邮箱：zw.yang@beckhoff.com.cn日期：2021-02-19 |
| **摘 要：**BECKHOFF Device Manger是一个非常常用的网页，用于看控制器的各种状态。本文讲述了如何设置IPC diagnostic，以此来开启BECKHOFF Device Manger网页。**关键字：IPC diagnostic，TC/BSD** |
| **附 件：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 文件名 | 备注 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

 |
| **免责声明：**我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |
| **参考信息：** |

目 录

[1. 软硬件版本 3](#_Toc64618820)

[2. IPC diagnostic设置 4](#_Toc64618821)

# 软硬件版本

文章测试功能所用测试环境：

控制器版本：

FreeBSD：12.1-RELEASE-p10

TC/BSD：12.1.20200928093446,1

TwinCAT：3.1.4024.10

测试电脑版本：

Windows：win10 64位。

TwinCAT：3.1.4024.10

# IPC diagnostic设置

1. 打开Putty，使用IP地址连接控制器



1. 在命令行输入“doas ee /usr/local/etc/nginx/IPCDiagnostics.conf“，打开IPCDiagnostics.conf，使用电脑上下键移动光标到第57行，使用左右键到#后面，按backspace删除#号，最后结果如下图所示（取消注释第57行 “location /config/{……}”部分的注释）。



1. 按Esc,选择leave editor,并选择save changes。退出ee编辑器。可再点一次[Esc]取消退出。

 

1. 以同样的方式编辑“/usr/local/www/ipc-diagnostics/upnp.js “，设置“winxp” 为 false 并且 “tcbsd” 为 true。





1. 重启控制器后就能通过网页进行访问。

如[https://169.254.131.131/config/](https://169.254.131.131/config/%20) 。

 

 

**上海（ 中国区总部）**

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

**北京分公司**

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036 邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

**广州分公司**

广州市天河区珠江新城珠江东路16号高德置地G2603 室

电话: 020-38010300/1/2 邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

**成都分公司**

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 房

电话: 028-86202581 邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

|  |  |
| --- | --- |
| 请用微信扫描二维码通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站：https://www.beckhoff.com.cn在线帮助系统：https://infosys.beckhoff.com/index\_en.htm |
| 倍福虚拟学院：https://tr.beckhoff.com.cn/ |
| 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn技术支持：support@beckhoff.com.cn产品维修：service@beckhoff.com.cn方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |
|  |