**TCBSD中function的查看和安装**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 作者：杨志伟职务：技术工程师邮箱：zw.yang@beckhoff.com.cn日期：2021-02-19 |
| **摘 要：**本文讲述了，如何在TC/BSD中查看已有的function包，以及在该系统中安装function。**关键字：function，TC/BSD**  |
| **附 件：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 文件名 | 备注 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

 |
| **免责声明：**我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。 |
| **参考信息：** |

目 录

[1. 软硬件版本 3](#_Toc123741364)

[2. 查看已安装的function 4](#_Toc123741365)

[3. 安装function 4](#_Toc123741366)

[3.1. 联网下载安装包安装 4](#_Toc123741367)

[3.2. 用已有安装包安装 5](#_Toc123741368)

[3.2.1. 从TC/BSD文件服务器中下载安装包 5](#_Toc123741369)

[3.2.2. 从已安装过所需Function的电脑拷贝安装包 6](#_Toc123741370)

[3.2.3. 操作步骤 6](#_Toc123741371)

# 软硬件版本

文章测试功能所用测试环境：

控制器版本：

FreeBSD：12.1-RELEASE-p10

TC/BSD：12.1.20200928093446,1

TwinCAT：3.1.4024.10

测试电脑版本：

Windows：win10 64位。

TwinCAT：3.1.4024.10

# 查看已安装的function

配置IPC diagnostic后，可以使用网页访问控制器基础配置。在Software中可以查看到控制器已安装的Function信息。在这里查看是否安装了自己需要的Function。



# 安装function

## 联网下载安装包安装

此方法适用于手里没有安装包或希望安装最新版的Function，控制器需要连接互联网。

1. 根据第**错误!未找到引用源。**章安装完Putty后，双击打开Putty，连上控制器。
2. 给控制器连上网络，可以在命令行中输入ping www.baidu.com检查网络连接。使用[Ctrl+C]命令退出ping命令。



1. 运行命令doas sh /usr/local/share/examples/bhf/pkgrepo-set.sh china切换到中国服务器。



1. 在安装软件之前，首先搜索软件包服务器上是否有可用的软件。注意，搜索是不区分大小写的。只有在后缀为-C的情况下才会区分大小写。在命令行中输入命令pkg search <packagename>。



1. 在命令行中输入doas pkg install <packagename> 安装相应的Function。



1. 使用[y]来确认安装。

## 用已有安装包安装

本方法适用于离线安装Function或安装已有安装安装包的Function。安装包可以从可以上网的BSD上下载安装包，也可以从安装过相应Function的BSD上拷贝安装包。

1. 打开Putty，连接控制器
2. 打开WinSCP，连接控制器
3. 联网下载安装包（注：安装包必须包含所有的依赖安装包，否则安装不成功。）
4. 将TC/BSD设备联网，可以使用ping www.baidu.com测试是否已经联网



注：TC/BSD设备联网不能配置固定IP，网卡必须为DCHP。使用Ctrl+C退出ping命令。

1. 使用doas pkg fetch <packagename>连网下载所需的安装包，下载的安装包在/var/cache/pkg里。



1. 将TC/BSD设备连到测试电脑上，打开WinSCP，远程连接TC/BSD设备。在/var/cache/pkg文件夹下将安装包拷贝出来，可以拷贝到测试电脑或U盘里。

### 从TC/BSD文件服务器中下载安装包

<https://tcbsd.beckhoff.com.cn/TCBSD/13/stable/packages/All/>



### 从已安装过所需Function的电脑拷贝安装包

可以找一台已安装过所需Function的电脑，连上测试电脑，打开WinSCP，在/var/cache/pkg下找到所需的那个Function。将安装包拷贝出来，可以拷贝到测试电脑或U盘里。



### 操作步骤

1. 将控制器连接电脑，打开WinSCP，在/var/cache文件夹下新建pkg文件夹。



1. 将准备好的安装包拷贝到pkg文件夹里。



1. 输入doas pkg add /var/cache/pkg/ <packagename> 进行安装。



1. 有的安装包需要重启才能正常使用，需要重启的话会在安装最后有提示，在命令行中输入shutdown -r now进行重启



**上海（ 中国区总部）**

中国上海市静安区汶水路 299 弄 9号（市北智汇园）

电话: 021-66312666

**北京分公司**

北京市西城区新街口北大街 3 号新街高和大厦 407 室

电话: 010-82200036 邮箱: beijing@beckhoff.com.cn

**广州分公司**

广州市天河区珠江新城珠江东路16号高德置地G2603 室

电话: 020-38010300/1/2 邮箱: guangzhou@beckhoff.com.cn

**成都分公司**

成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2305 房

电话: 028-86202581 邮箱: chengdu@beckhoff.com.cn

|  |  |
| --- | --- |
| 请用微信扫描二维码通过公众号与技术支持交流 | 倍福官方网站：https://www.beckhoff.com.cn在线帮助系统：https://infosys.beckhoff.com/index\_en.htm |
| 倍福虚拟学院：https://tr.beckhoff.com.cn/ |
| 招贤纳士：job@beckhoff.com.cn技术支持：support@beckhoff.com.cn产品维修：service@beckhoff.com.cn方案咨询：sales@beckhoff.com.cn |
|  |