<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TcPlcObject Version="1.1.0.1" ProductVersion="3.1.4024.12">
  <POU Name="MAIN" Id="{ec177b67-d5d4-4aaa-8c4c-73c5f8a5c675}" SpecialFunc="None">
    <Declaration><![CDATA[(*  *)
PROGRAM MAIN
VAR
	(* EL1918 做主逻辑与 AMP8000 通讯时，若 AMP8000 的复位信号
	由 EL1918传递过来，且两者都有报警，给的复位信号需要给2次，
	因为第一次是复位 EL1918的，第二次才能复位 AMP8000 的，即
	逻辑报警时不会 FSOE 不会传输数据
	*)
	EL1918Control	:	FB_SAFE_CONTROL;
	//AMP_5Control	:	FB_SAFE_CONTROL;
	
	
END_VAR
]]></Declaration>
    <Implementation>
      <ST><![CDATA[arAxis[1]();
arAxis[2]();
arAxis[3]();
arAxis[4]();
arAxis[5]();

EL1918Control();
]]></ST>
    </Implementation>
    <LineIds Name="MAIN">
      <LineId Id="8" Count="4" />
      <LineId Id="37" Count="0" />
      <LineId Id="31" Count="0" />
      <LineId Id="25" Count="0" />
    </LineIds>
  </POU>
</TcPlcObject>