<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TcPlcObject Version="1.1.0.1" ProductVersion="3.1.4024.11">
  <POU Name="FB_CylinderTemp" Id="{c2e1a4a1-0f7c-4666-888e-fd18ca51ba5f}" SpecialFunc="None">
    <Declaration><![CDATA[(* FB_CylinderTemp	- number of control signals控制信号数量:
							one direction is controllable一个方向是可控的
					- type of feedback signal反馈信号的类型:
							feedback in base and work position基准和工作位置的反馈
					- with temperature signal带温度信号					*)

FUNCTION_BLOCK FB_CylinderTemp EXTENDS FB_Cylinder
VAR_INPUT
	fTempCurrent	AT %I*	: LREAL;				// Hardware input signal: cylinder temperature硬件输入信号：气缸温度
END_VAR]]></Declaration>
    <Implementation>
      <ST><![CDATA[// =========================================================
;
// =========================================================]]></ST>
    </Implementation>
    <LineIds Name="FB_CylinderTemp">
      <LineId Id="3" Count="1" />
      <LineId Id="2" Count="0" />
    </LineIds>
  </POU>
</TcPlcObject>