Id;Default
173;        %i ms
817; %0.0f ns
188;%0.0f ns
158;%i 
30;%s
21;Aborted
28;Enable /$R$NDisable
19;Execute
18;Idle
987;PLC任务当前执行时间:
39;PLC任务最大执行时间:
720;PLC周期运行次数:
963;PLC设定周期:
20;Stopped
24;To Abort
25;To Reset
22;To Start
23;To Stop
617;主开关$R$N$R$N供电
498;停止
32;光线传感器
227;半自动
376;压缩空气
962;发  生  事  故 ！！
521;启动
966;复位
828;复位轴报错
128;工作位/$R$N基始位
400;手动
971;智能分拣系统
460;检测塑料
284;检测金属
448;状态
681;皮带反转
792;皮带正转
917;维护
281;自动
293;设备指令
221;设备模式
745;设备状态
878;请求
576;轴报错选项
786;错误 列表
