<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TcPlcObject Version="1.1.0.1" ProductVersion="3.1.0.36">
  <GVL Name="Global_HMI" Id="{1c39e83f-5d4d-4d84-8dc1-823d7102e09e}">
    <Declaration><![CDATA[VAR_GLOBAL
	PLCAxisEnable				: BOOL;			(* HMI -> PLC *)
	PLCMachineMode				: ARRAY[1..5] OF ST_MachineMode;
	PLCNciChannelState      	: ST_NCIChannelState;                                 (* PLC -> HMI *)
	PLCDeleteFailure			: BOOL;			(* HMI -> PLC *)
	PLCReset					: BOOL;			(* HMI -> PLC *)
	PLCFeedOverride				: UINT := 100;			(* HMI -> PLC *)
	PLCSpindleOverride			: UINT := 100;			(* HMI -> PLC *)	
	PLCSelectedChannel			: INT:=2;				
	
	// Spindle variables
	sActiveSpindleVal			: STRING;
	sCmdSpindleVal				: STRING;
	sSpindleCurrentPos			: STRING;
	
	// Variables for the modules "InformPlc" 
	bToggle						: BOOL;
	sActualForm					: STRING[255];
	nUserLevel					: INT;
	sUserName					: STRING[255];
	bExitApp					: BOOL;
			
END_VAR]]></Declaration>
  </GVL>
</TcPlcObject>